**物流实训室安全操作规定**

1.实训室严禁吸烟、饮酒、打闹、大声喧哗；

2.实训室内应保持清洁、整齐，由专人定期打扫卫生，并确保室内防潮、防鼠、防盗、防火和使用安全；

3.未经管理人员或教师允许，任何人不得擅自移动、调整设备、实训用品和信息系统；

4.严禁将非实训用品、设备带进实训室内，未经管理人员允许，任何人不得将实训仪器设备、用品带出室外；

5.未经管理人员同意，不得私自进入实训室及机房；

6.实训室内要保证用电安全，任何人不允许乱插乱拔仪器设备电源；

7.在使用堆高车等搬运设备时，一定要严格按照操作流程进行操作，动作要缓，堆高车货叉上不允许站人，搬运货物时，严禁头重脚轻、超载、超高、超宽以免发生危险；

8.货架下方严禁停留，注意坠落物，防止砸伤；

9.重型货架仓库严禁攀爬，严禁用手推撞货架，不允许超高超重操作，要定期做好检查；

10.自动分拣输送链区域严禁攀爬、按压设备，不要接触电机及传动装置；

11.包装设备注意操作规程，不要擅自拆除设备，包装设备运行时温度很高要小心不要烫伤；

12.操作手持类设备时，扫描头（激光）不要对眼，长时间不用要取出电池；

13.托盘操作必须遵守“轻拿轻放，平衡平置”的原则，不得出现摔、踩、扔等野蛮使用方式，托盘必须平置，不得倾斜或竖放；

14.地牛操作时注意通道及环境，不能撞及他人、设备和其他物品；严禁超载/偏载（单叉作业）使用，所载物品重量必须在搬运车允许负载范围内；严禁将货物从高处落入地牛；严禁装载不稳定或松散包装的货物；严禁速度过快（不超过3公里/小时），转弯时减速；严禁载人或在滑坡时自由下滑；视线受阻时严禁作业；

15.实训用纸箱轻拿轻放，严禁挤压等暴力操作，实训完毕堆放到纸箱存放区；

16.未经允许不得动用实训室设备、物品和资料，因工作需要，相关人员必须先登记，然后在管理人员的指导下或协同下进行操作。

17.违反以上规定造成实训设备损坏、安全事故，由直接责任人照价赔偿，造成重大事故的，按照学校相关规定处理。