经纬热成像无人机
	预算金额
（超过采购预算报价不予接受）
	70000元

	项目编号
	ZCJJ-2026-036

	项目时限
	[bookmark: _GoBack]合同签订后1个月内完成

	付款方式
	验收完成后一次性付款

	验收方式/标准
	1. [bookmark: OLE_LINK1]设备全套原厂合格证、出厂检测报告、机身云台电池遥控器序列号匹配证明；
2. 大疆官方产品说明书、热成像功能专业操作指南；
3. 完整供货清单（含主机、云台、遥控器、电池、充电器、安全箱、备用配件等）；
4. 原厂质保卡、正规增值税发票、设备原厂售后保修承诺文件；
5. 无人机实名登记所需机身信息、CAAC 操作教学配套实训资料。
资料要求：纸质版 1 套、电子版 U 盘存档 1 份，字迹清晰、信息与实物一一对应。

	报价截止日期
	2026年7月10日




竞价公告
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对本项目进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。
一、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
二、项目需求
项目背景：
当前国家大力发展低空经济，出台多项政策支持民用无人机产业规范化、规模化发展，电力巡检、森林防火、应急救援、地质监测、园区安防、光伏检测等行业对搭载热成像红外检测功能的工业级无人机人才需求持续激增。无人机热成像巡检技术已成为测绘地理信息、应急管理、智能安防、电气自动化等专业核心岗位必备实操技能。
教育部《无人机应用技术专业教学标准》明确要求院校建设贴合行业真实工况的实训平台，推行 “理实一体、产教融合” 人才培养模式，缩小课堂教学与企业岗位实操差距，提升学生就业竞争力，支撑 CAAC 无人机驾驶员执照培训、全国职业院校无人机技能大赛备赛等工作开展。
本项目采购完成后，我校将建成覆盖可见光航拍 + 红外热成像智能巡检的标准化工业无人机实训工位，补齐专业实训体系短板，同步完善课程资源、实训案例与考核标准，培养符合低空经济产业需求、具备热成像无人机实操能力的复合型技术技能人才，助力学校高水平专业群建设，提升区域同类专业办学竞争力。
具体参数及要求：
大疆M30T飞行器  数量：1台
尺寸（展开，不包含桨叶）：470×585×215mm (L×W×H);
尺寸（折叠）：365×215×195mm (L×W×H)；
对角线电机轴距:668mm；
重量(含两块电池):3770±10g；
最大起飞重量:4069g；
最大起飞重量(欧盟C2认证):3998g；
工作频率:2.4000-2.4835GHz;5.725-5.850GHz；
发射功率(EIRP):
2.4 GHz: <33dBm (FCC); <20dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8GHz: <33dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
悬停精度(无风或微风环境)：
垂直：
±0.1m(视觉定位正常工作时);±0.5m(GPS正常工作时);
±0.1m(RTK定位正常工作时)；
水平：
±0.3m(视觉定位正常工作时);±1.5m(GPS正常工作时);
±0.1m(RTK定位正常工作时);
RTK位置精度（在RTK FIX时）：
1cm+1ppm(水平)；
1.5cm+1ppm(垂直)；
最大旋转角速度:俯仰轴:150°/s，航问轴:100°/s；
最大俯仰度:35°(N挡且前视视觉系统启用:25°)；
最大上升/下降速度:6m/s，5m/s；
最大倾斜下降速度:7m/s；
最大水平飞行速度:23m/s；
最大飞行海拔高度:5000m(1671桨叶)/7000m(1676高原浆叶）；
最大可承受风速:12m/s；
最大悬停时间:36分钟；
最大飞行时间:41分钟；
电机型号:3511；
螺旋桨型号:1671;1676(高原桨-选配)；
IP防护等级:IP55；
GNSS:GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS(仅在RTK模块开启时支持GLONASS);
工作环境温度：-20℃至50℃；
云台
角度抖动量：±0.01°；
可控转动范围：平移：±90°，俯仰：-120°至+45°；
结构设计范围：平移：±105°，俯仰：-135°至+60°，横滚：±45°。
变焦相机
影像传感器：1/2"CMOS，有效像素4800万；
镜头：
焦距：21-75mm（等效焦距：113-405mm）；
光圈：f/2.8-f/4.2；
对焦距离：5m至无穷远；
曝光补偿：±3ev（以1/3ev为步长）；
电子快门速度：
Auto挡：拍照模式：1/8000-1/2s；录像模式：1/8000-1/30s。
M挡：拍照模式：1/8000-8s；录像模式：1/8000-1/30s。
ISO范围：100-25600；
最大视频分辨率：3840×2160；
最大照片尺寸：8000×6000；
广角相机
影像传感器：1/2"CMOS，有效像素1200万。
镜头：
DFOV:84°；
焦距：4.5mm（等效焦距：24mm）；
光圈：f/2.8；
对焦距离：1m至无穷远。
曝光补偿：±3ev（以1/3ev为步长）
电子快门速度
Auto挡：拍照模式：1/8000-1/2s；录像模式：1/8000-1/30s
M挡：拍照模式：1/8000-8s；录像模式：1/8000-1/30s
ISO范围：100-25600
最大视频分辨率：3840×2160
照片尺寸：4000×3000
红外相机
热成像传感器：非制冷氧化钒（VOx）
镜头
DFOV:61°
焦距：9.1mm（等效焦距：40mm）
光圈：f/1.0
对焦距离：5m至无穷远
噪声等效温差（NETD）：≤50mK@F1.0
红外测温精度：±2℃或±2%，取较大值
视频分辨率：超分模式：1280×1024；普通模式：640×512
照片尺寸：超分模式：1280×1024；普通模式：640×512
像元间距：12um
测温方式：点测温、区域测温
测温范围：
高增益模式：-20°至150°
低增益模式：0°至500°
高温警报：支持
调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹2
飞行相机
分辨率：1920×1080；DFOV：161°；帧率：30FPS
激光模块
波长：905nm
最大激光功率：3.5mW
单脉冲宽度：6ns
测量精度：±(0.2m+D×0.15%)，其中D表示与垂直反射面之间的距离
测量范围：3-1200m（0.5×12m、20%反射率的垂直反射面）
安规等级：Class1M类
可达发射极限（AEL）：304.8nJ
参考口径：长18毫米，宽18毫米（若等效为圆形，直径为20.3毫米）
5纳秒内激光脉冲最大发射功率：60.96瓦
视觉系统
障碍物感知范围：前：0.6-38m|上下后左右：0.5-33m
FOV:65°(H)，50°(V)
使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足(>15lux，室内日光灯正常照射环境）
红外感知系统
容量：5880mAh
电压：26.1V
电池类型：Li-ion6S
能量：131.6Wh
电池整体重量：685g
工作环境温度：20℃至50℃
理想存放环境温度：20℃至30℃
充电环境温度：-20℃至40℃（当电池温度低于10℃时，电池会启动自加热功能，在低温环境下充电有可能会降低电池使用寿命）
化学体系：镍钻锰酸锂
LED补光灯
有效照明距离：5m
照明方式：60Hz，常亮
遥控器
显示屏：7.02英寸触控液晶显示屏，分辨率1920×1200，最大亮度1200cd/m2
内置电池：
类型:Li-ion(6500mAh@7.2V)
充电方式：电池箱或最大功率65W（最大电压为20V）的USB-C快充充电器
充电时间：2小时
化学体系：镍钻铝酸锂
外置电池（WB37智能电池）
容量：4920mAh;电压：7.6V;类型：Li-ion;能量：37.39Wh
化学体系：钻酸锂
续航时间
内置电池：约3.3小时;
内置电池+外置电池：约6小时
IP防护等级：IP54
GNSS:GPS+Galileo+BeiDou
工作环境温度：-20℃至50℃
03图传行业版
工作频率：2.4000-2.4835GHz；5.725-5.850GHz
最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：15km（FCC）；8km（CE/SRRC/MIC）
最大信号有效距离（有干扰）
强干扰（密集楼宇、居民区等）:1.5-3km（FCC/CE/SRRC/MIC）
中干扰（城郊县城、城市公园等）:3-9km（FCC）；3-6km（CE/SRRC/MIC）
弱干扰（远郊野外、开阔农田等）：9-15km（FCC）；6-8km（CE/SRRC/MIC）
等效全向辐射功率(EIRP)
2.4GHz:<33dB(FCC);<20dB(CE/SRRC/MIC)
5.8GHz:<33dB(FCC);<14dB(CE);<23dB(SRRC)
Wi-Fi 协议：Wi-Fi6
工作频率:2.4000-2.4835GHz; 5.150-5.250 GHz;5.725-5.850 GHz
等效全向辐射功率(EIRP)
2.4 GHz:<26 dBm(FCC);<20 dBm(CE/SRRC/MIC)
5.1 GHz:<26 dBm(FCC);<23 dBm(CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz:<26 dBm(FCC/SRRC);<14 dBm(CE)
结构设计范围
DJI Mavic 3E:
俯仰：-135°至100°
横滚：-45°至45°
平移：-27°至27°
蓝牙
协议：蓝牙5.1
工作频率：2.4000-2.4835GHz
等效全向辐射功率(EIRP):<10 dBm
智能电池箱(BS30)
外形尺寸：353×267×148mm
空箱重量：3.95kg
支持电池：TB30智能飞行电池 / WB37智能电池
输入：100-240 VAC,50/60HZ
输出：TB30电池接口：26.1 V,8.9 A(最多可同时支持两个接口输出)
WB37电池接口：8.7V,6A
输出功率：525W
USB-C接口：最大输出功率65W
USB-A接口：最大输出功率10W(5V,2A)
空载功耗：<8W
低温加热电池输出功率：约30W
工作环境温度：-20℃至40℃
IP防护等级：IP55(电池箱盖子需合上)
充电时间：约30分钟(两块TB30电池由20%充至90%)
约50分钟(两块TB30电池由0%充至100%)
保护功能：防倒灌保护/短路保护/过压保护/过流保护/过温保护
其他
可控转动范围
俯仰：-90°至35°
平移：不可控
最大控制转速(俯仰):100°/s
角度抖动量：±0.007°



三、违约责任：
1.采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
2.由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。
3.采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。
4.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

四、报价文件的要求
1. 报价清单（按照本项目具体的需求做出详细报价清单及报价明细，设备品牌型号及参数不得偏离项目需求的要求，盖章并留好联系人及联系电话）
2. 营业执照复印件（盖章）
★报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，报价日期，联系人，联系电话。背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价。
不接受二次报价！

五、报价文件的递交方式
报价文件递交地点（可发快递）：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室
收件人：钱老师
电话：13501712906  021-57401582

