2026新生军训模拟射击项目
	预算金额
（超过采购预算报价不予接受）
	55000

	项目编号
	ZCJJ-2026-039

	项目时限
	合同签订后3个月内完成

	付款方式
	验收完成后一次性付款

	验收方式/标准
	验收标准：1.模拟枪的仿真性、精度和稳定性、安全性；2训练适配标准：教学功能完整性、数据记录有效性。验收方式；1.技术检测；参数检测和稳定性测试；2.实操验证。

	报价截止日期
	2026年7月15日




竞价公告
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对本项目进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。
一、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
二、项目需求
项目背景：
为全面落实高校国防教育、新生军训相关工作要求，丰富军事技能实训教学载体，创新国防育人教学模式，弥补传统实弹射击训练存在安全风险、场地受限、无法常态化开展实训等短板。
我校计划搭建智能化激光模拟射击训练体系，依托数字化、仿真化设备开展常态化射击实训教学，面向全体在校新生开展沉浸式国防军事训练，提升学生国防意识与军事实操能力，打造标准化、可复用的校内国防教育实训场景，保障年度军训实训工作安全、有序、高效落地实施，特开展本项服务的采购


项目主要内容及技术要求：
（一）报靶控制终端 + 终端软件
1、外观尺寸：长380mm*宽310mm*高140mm(士10mm)。
2、外壳材质：PP合金树脂+金属面板。
3、屏幕尺寸：14.1寸  分辨率：1920*1080。
4、屏幕类型：高刷新率高亮多彩电容触摸电容屏，太阳直射也可看清屏幕显示内容。
5、工作温度：-20℃—60℃。
6、工作环境：室内、室外，阳光下可用。
7、报靶方式：内置大功率音响，支持外放报靶。
8、供电电压：12V，满电单次工作时间≥8h。
9、操作系统：Linux。
10、内置无线通讯，与其他部件快速稳定链接，无需操作。
11、满足5-100米射击训练要求，最大作用距离≥20米。
12、报靶延时：≤100ms。
13、电量显示，充电状态及充电时间显示。
14、配合图像计算技术实现0.1环精度报靶。
15、可显示每发子弹的弹孔位置。
16、轨迹还原检验：在完成射击训练后，应能对此次射击轨迹做到精准还原，可暂停及重新回放。
17、用户导入和用户成绩导出：支持通过U盘快速导入1000人以上用户数据，支持用户成绩批量导出，导出支持成绩对比排名。
★18、射击误差检验：靶箱报靶精度0.1环。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料）
★19、报靶功能检验：在模拟枪支完成一次射击时，主控应在0.1s内做出反应并语音播报此次打靶结果，结果支持环数播报和带点钟方位播报。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料）。
终端软件：
1、设备状态：系统上方展示电池状态（预计充满时间）、网络连接状态、本机IP以及本机声音播放状态。
2、成绩分析评估：训练结束后，可对射击成绩实时显示、汇总，生成训练成绩报表，可以查看成绩上传时间、弹序、命中环数、平均射击间隔等数据。
3、成绩打印：支持选配打印机，射击训练结束后，可进行成绩单打印。打印内容包括时间、射击器信息、靶面信息、人员、用时、姿势、距离、弹数、模拟靶面弹着点图、成绩明细表、各项稳定性评估、综合评估。
4、射击配置：用户可根据实际使用情况进行射击相关参数配置，可配置使用枪支类型、靶板、弹药，可设置射击限时、报靶方式、射击姿势及射击距离、风速模拟、轨迹模式，可更换射击人员。
5、射击信息：射击开始后，射击信息展示每发射击成绩的弹序、环数、方向、瞄准稳定性、射击稳定性、弹点密集度、射击间隔。
6、人员管理：支持新增、删除、编辑人员。支持U盘批量导入人员。支持在人员管理查看单个人员的全部射击成绩，支持查看单次射击成绩的成绩报告，成绩报告中支持偏移分析、成绩打印。支持清空、导出成绩；支持查看全部人员的射击成绩排名，支持根据不同规则排名、筛选成绩，支持打印和导出排名（需选配打印机）。
7、设备管理：支持进行枪支、靶箱管理和设置
8、快速射击模式：具备两种射击模式，在快速射击模式下：用户只需要输入编号，查询核实姓名后就可以进入射击，击发规定弹数后自动退回输入编号界面。
9、标准模式下还支持切换不记名射击：该模式下，用户上膛即可开始射击，打完规定弹数后，自动结束，再次上膛可启动下一局，无需点击屏幕做任何操作。
10、系统管理：支持在终端上进行网络设置、基础设置、参数设置、类型设置。
（二）95-1 式激光模拟发射器
1、外观由合金主体及塑料外壳组成，1：1仿制外形及重量，与95式基本一致，尺寸190mm×140mm×40mm，重量3.7kg。
2、工作环境：-20至60℃。
3、室内、室外、阳光下均可使用。
4、弹夹可拆卸、内置动力锂电池，满电后发射≥3000发，1秒1枪可连续工作时长大于1小时，电池待机72小时掉电≤5%。
5、射击采用850nm不可见光波段，需避免长时间照射人体关键部位。
6、射击上报延迟≤100ms。
7、内置2.4G无线通讯，与其他部件快速稳定链接，无需操作；
8、满足≥200米射击训练要求；
9、系统采用不可见激光代替“子弹”，可在终端设置是否使用轨迹，轨迹模式下可清晰看到射手瞄准轨迹和射击弹孔位置。
10、采用电动后坐力结构，冲击力达1000m/s^2,接近真实的射击体验。
11、激光发射器方向可校准。
12、终端及平台可配置枪支子弹数量。
13、语音提示：弹夹可拆卸充电，供电后发射器有编号及剩余电量语音提示。
14、连发模式：支持终端设置连发模式，最高射速支持1s10枪。
15、枪支射击寿命＞100000发。
★16、在电量充满的情况下，模拟步枪应能连续击发不少于3000发（提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告)。
（三）智能激光感应靶箱
1、外观尺寸：长550mm*宽550mm*厚130mm，靶面尺寸:530*530mm。
2、感应区域：500mm*500mm。
3、整体组成：合金靶箱、合金支架、抗干扰红外摄像头、内置锂电池、无线通讯模组等组成。
4、实时采集瞄准轨迹及弹点位置至报靶终端。
5、识别延时：≤100ms。
6、识别精度：0.1环。
7、通讯方式：2.4GHz专用通讯网络。
8、工作时间：≥24h。
9、工作温度：-20℃-60℃。
10、工作环境：室内、室外，阳光下可用，在照度0.1lux-50000lux照度环境下正常使用。
11、内置无线通讯，与其他部件快速稳定链接，无需操作。
12、满足5-100米射击训练要求，最大作用距离≥200米。
13、供电方式：内置锂电池，电池单次工作时间≥24h。
14、电量及ip显示。
15、靶箱在光束入射角不大于 60°时，可正常播报射击成绩。
（四）智能管控平台
1、个人排名：支持对人员射击成绩进行排名，支持通过射击成绩信息中的瞄准稳定性、射击稳定性、弹点密集度、平均用时、平均环数、总环数对排名进行重新升降序。支持通过射击时间、排名规则、射击人员筛选成绩。支持批量导出成绩。
2、机构排名：支持选择多个不同的机构进行成绩排名。支持通过射击成绩信息中的瞄准稳定性、射击稳定性、弹点密集度、平均用时、平均环数、总环数对排名进行重新升降序。支持通过射击时间、排名规则筛选成绩。支持批量导出成绩。
3、主控管理：支持添加、删除主控终端。支持查看上线到平台的主控终端中的设备用户、本地排名以及修改射击配置。支持将射击配置保存并下发至所有上线的终端，支持下发自定义Logo到终端。
4、机构管理：支持添加、编辑、删除机构。支持添加子级机构，最多支持添加到五级机构。
5、人员管理：支持在创建好的机构下添加、编辑、删除人员。支持批量导入、批量删除人员。支持下载人员导入模板。人员信息包括用户姓名、用户编号、用户身份。
6、日志管理：支持记录平台操作日志，日志内容包括操作用户、操作类型、操作IP、操作详情、操作时间、详情操作，支持筛选、导出、重置筛选日志。
（五）通讯基站
1、尺⼨重量：262*152*183mm
2、以太⽹端口：4个10/100/1000Mbps速率⾃适应WAN/LAN⾃适应⼝
3、天线类型：外置全向天线：2根2.4G天线，2根5G天线
4、电源：直流供电



三、违约责任：
1.采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
2.由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。
3.采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。
4.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

四、报价文件的要求
1. 报价清单（按照本项目具体的需求做出详细报价清单及报价明细，盖章并留好联系人及联系电话）
2. 营业执照复印件（盖章）
3. 型号项所需的材料证明（必须提供）
★射击误差检验：靶箱报靶精度0.1环。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料）
★报靶功能检验：在模拟枪支完成一次射击时，主控应在0.1s内做出反应并语音播报此次打靶结果，结果支持环数播报和带点钟方位播报。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料）。
[bookmark: _GoBack]★在电量充满的情况下，模拟步枪应能连续击发不少于3000发（提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告)。

★报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，报价日期，联系人，联系电话。背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价。
不接受二次报价！

五、报价文件的递交方式
报价文件递交地点（可发快递）：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室
收件人：钱老师
电话：13501712906  021-57401582
