外骨骼机器人采购
	预算金额
（超过采购预算报价不予接受）
	34100

	项目编号
	ZCJJ-2026-048

	项目时限
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	付款方式
	验收完成后一次性付款

	验收方式/标准
	线下验收，质保两年
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	2026年8月11日
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竞价公告
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对本项目进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。
一、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
二、项目需求
采购设备名称：外骨骼工业机器人 
数量：1台
品牌及具体型号：傲鲨智能FIT-HV Pro 电动型腰部外骨骼工业机器人 
详细参数如下：
1.产品构成：电伺服关节的4个自由度的外骨骼机器人本体（2个自由度由电机驱动）、人机交互手控器，自重≤5.6kg（不含电池重量）。数据需在检测报告中体现；
2.产品具有齿带结构的集成动力系统，齿轮减速机构和动力单元，控制单元，反馈单元通过输入固定基座集成在主体背部结构上。（投标时提供国家级第三方证明材料）。
3.产品配备防滑手套，能有效贴合穿戴者手部，长短可调节，灵活方便适用性强。（投标时提供国家级第三方证明材料）。
4.输出助力≥30kg，最大支持助力≥35kg。
5.提供电池：额定电压:≤36V锂电池规格或者额定电压≤22v锂电池规格，续航时间：3-8h，支持电池状态提醒功能（具备声光提示）。数据需在检测报告中体现；
6.髋关节传感器精度：＞17位精度绝对物理位置传感器。
7.设备外侧宽度≤560mm（人体正面，额状面，硬质结构），设备内侧（人体腰部）宽度≥390mm（人体正面，额状面，硬质结构），髋关节宽度可调节范围≥70mm，设备厚度≤330mm（人体侧面，矢状面，硬质结构，不算软包），高度≤855mm（硬质结构，不算软包）；数据需在检测报告中体现；
8.设备髋关节及腿部机构矢状面站立位前后摆动角度175°至-30°；髋关节及腿部机构外展内收角度≥90°。
9.支持弯腰助力和行走助力功能自动切换，设备灵敏度调节。
10.穿戴外骨骼最大爬坡角度:≥30°。
11.行走助力步行速度≤15km/h。
12.设备穿戴时间:≤40s，设备解脱时间≤20s。
13.大腿固定器具备1秒单手快脱卸。
14.电池可无需工具徒手更换安装时间≤6s。
15.配件另提供两块额外电池，一套额外软包套件，一套额外挂钩，两套额外手套。
16.质保要求：2年

三、违约责任：
1.采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
2.由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。
3.采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。
4.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

四、报价文件的要求
1. 报价清单（按照需求中要求的设备参数报价，设备品牌型号及参数不得偏离需求中的要求，否则不予接受；报价文件盖章并留好联系人及联系电话）
2. 营业执照复印件（盖章）
★报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，报价日期，联系人，联系电话。背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价，不接受二次报价。

五、报价文件的递交方式
报价文件递交地点：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室
（快递只接受顺丰快递，且截止日当天必须送达，过时无效）
电话：13636371087  021-57401582

