商用净水装置、烤箱架等实训设备采购
	预算金额
（超过采购预算报价不予接受）
	92000元

	项目编号
	ZCJJ-2026-035

	项目时限
	合同签订后3个月内完成

	付款方式
	验收完成后一次性付款

	验收方式/标准
	提供安装验收单验收

	报价截止日期
	2026年7月10日




竞价公告
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对本项目进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。
一、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
二、项目需求

	序号
	设备名称
	单价
（单项限价）
	数量
	总价
	品牌型号
	详细参数

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]商用净水装置
	6030
	1台
	6030
	惠尔顿-WHT-103
	UF4超滤机+三联净水器150吨总净水量，接口方式：6分口径：净水流量：15L/min，适用水压：0.1-0.4MPa；配备2年更换耗材及免费上门更换，至少二年质保；

	2
	烤箱架
	2000
	7个
	14000
	订制
	需上门按照设备尺寸定制（一层两盘），能承受至少2台单层烤箱，至少一年质保；

	3
	多功能枕式全自动包装机
	29970
	1台
	29970
	
	进料平台304食品级不锈钢，带智能控制，满足月饼、糕点等产品包装，至少一年质保；

	4
	蛋白电泳仪
	12000
	1台
	12000
	
	1. 含基础电源（输出电压10~300V,电流4~400mA,最大功率75W，可恒流、恒压，小巧，可叠放；
2.转印系统（1小时内转印2块7.5*10cm凝胶，也可以进行低强度的过夜转膜；电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印；颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量）
3.小型垂直凝胶电泳槽（凝胶数：1到4，凝胶大小(WxL)手灌胶：8.3x7.3cm;预制胶：8.6x6.8cm）

	5
	单头咖啡机
	20000
	1台
	20000
	KINGDOM-GT23
	单头半自动、双锅炉，支持蒸汽功能，锅炉容量6L，支持萃取与打奶泡同时进行，可以控温，含旋转泵，标配手动蒸汽棒，220V电压，2400W，随机器配备ATAGO爱拓PAL-COFFEE(TDS)咖啡浓度测试仪1台，质保1年

	6
	意式磨豆机
	5130
	1台
	5130
	佛洛萨多F64E
	1. 智能显示、研磨度12档可调、74MM刀盘，质保2年


	7
	电动手冲磨豆机
	4870
	1台
	4870
	泰摩078S
	无极刻度调节，78MM平刀,有感无刷电极，功率400W，转速800-1400r/min，研磨度18档可调，配手冲咖啡壶套装一套，质保2年






三、违约责任：
1.采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。
2.由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。
3.采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。
4.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

四、报价文件的要求
1. [bookmark: _GoBack]报价清单（按照需求中各设备进行分项报价，注意单项限价，单价超过不予接受；设备品牌型号参数不得低于需求中的要求，偏离不予接受；盖章并留好联系人及联系电话）
2. 营业执照复印件（盖章）
★报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，报价日期，联系人，联系电话。背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价。
不接受二次报价！

五、报价文件的递交方式
报价文件递交地点（可发快递）：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室
收件人：钱老师
电话：13501712906  021-57401582

